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Современные мячи для гольфа 

Стандарт. 
В соответствии с Правилами R&A, «вес» мяча не должен превышать 45,93 г., диаметр мяча не должен быть меньше 42,67 мм при температуре воздуха 23±1º С.
Компоненты.
Три главных группы полимеров используются в многосоставных мячах для гольфа; полибутадиен и каучук, составляющий большую часть ядра, в то время как мантии и оболочка состоят из иономеров и полиуретана. Свойства полимерных материалов меняются во времени. Поэтому мячи становятся «бракованными», поскольку они стареют и их прочность уменьшается, возникает большая вероятность раскола. Этот процесс ускоряется с увеличением температуры. Главные требования к производству – достигнуть требуемой формы мяча. Другими словами, мяч должен быть как можно более кругл. Оптимальный мяч получается при использовании правильных материалов, обладающих необходимыми свойствами. Эти требования и выбор компонентов ограничивают выбор технологий, по которым могут быть произведены мячи при условии минимума материальных и временных затрат. Обмоточный мяч. Производство обмоточных мячей начинается с заполненного жидкостью ядра «мешочка», который обматывается резиновой нитью, натянутой с напряжением вокруг ядра. Монолитные мячи. Монолитные мячи основаны на полибутадиеновом резиновом ядре. Резиновые цилиндрические заготовки поставляются изготовителям мячей, которые отрезают их так, чтобы подходили для ядра, и нагревают этот кусок материала, пока не будет достигнута его температура размягчения. Цилиндрические резиновые заготовки сжимаются между двумя металлическими формами-пластинами. Когда пластины прижимаются, каучук приобретает форму круглого ядра. Оболочка. Ядро недостаточно прочное (и недостаточно привлекательно визуально), чтобы использоваться в игре без оболочки, расположенной вокруг, состоящей из хорошо подобранных компонентов и имеющей узор из впадинок. Обычно (хотя не всегда) компрессионное сжатие не воспроизводит образец впадинок достаточно хорошо и, поскольку полиуретан и иономеры могут быть повторно расплавлены, может использоваться повторный процесс с лучшим захватом мелких деталей. Материалу оболочки добавляют пигмент, чтобы окрасить его и сделать более привлекательным; диоксид титана обычно используется как белый цвет.
Свойства. 
Масса мяча является важнейшим его параметром, сила трения качения прямо пропорциональна массе мяча. Жесткость мяча – его способность деформироваться при внешнем воздействии без существенного изменения геометрических размеров. Отскок мяча обычно определяют как отношение высоты, на которую отскочил мяч, к высоте, с которой бросили мяч на твердую поверхность (бетонную плиту). Если мяч бросают с высоты в 100 см, то отскок численно равен высоте в сантиметрах. Отскок – один из важнейших параметров мячей в мини-гольфе и может изменяться от 0 до 80. Для обычных мячей в гольфе отскок равен 60-70. Отскок зависит от температуры мяча. Влияние температуры больше для мячей со средним отскоком, составляющим 8-30 единиц. Аэродинамические принципы полета мяча. Большинство ударов в гольфе, приводящих к полету мяча, приводит к обратному вращению мяча – топ-спину. При этом, при движении (полете) мяча образуется сила, воздействующая на мяч и направленная перпендикулярно направлению потока. Это является результатом совместного воздействия различных физических явлений, таких как эффект Бернулли и образование пограничного слоя в среде вокруг обтекаемого мяча. Вращающийся объект создаѐт в среде вокруг себя вихревое движение. С одной стороны мяча направление вихря совпадает с направлением обтекающего потока и, соответственно, скорость движения среды с этой стороны увеличивается. С другой стороны объекта направление вихря противоположно направлению движения потока и скорость движения среды уменьшается. Таким образом, возникает разность давлений, порождающая поперечную силу от той стороны вращающегося тела, на которой направление вращения и направление потока противоположны, к той стороне, на которой эти направления совпадают. Такое явление часто применяется в спорте, например, специальный удар: топ-спин. В гольфе такая поперечная сила может быть разложена на две составляющие: подъемную силу, удерживающую мяч в воздухе и увеличивающую дальность его полета по сравнению с полетом мяча с той же скоростью в безвоздушном пространстве и перпендикулярную ей компоненту, отклоняющую мяч в сторону.  Вихревой поток, вовлекаемый в движение вращением мяча, будет тем интенсивней, чем шероховатей поверхность мяча, и тем больше будет величина подъемной и отклоняющей силы. В гольфе такие шероховатости на поверхности мяча делаются специально в виде углублений-впадинок димплесов. На поверхности мяча таких углублений обычно от 300 до 500.

